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نموذج الإجابة الإرشادي 
لمادة: تصميم آلات زراعية
الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2010/2011
الفرقةالثالثة - هندسة زراعية 
إجابة السؤال الأول
يقوم الطالب بإجراء الخطوات التالية للوصول إلى النتائج النهائية:

1- يحسب ردود الافعال الخارجية على المحراث وذلك من خلال القوى المؤثرة على كلا من: الاسلحة الامامية – الاسلحة الخلفية – نقطتا الشبك السفليتان – نقطة الشبك العلوية.
2- يقدر قيمة كلا من القوة الافقية والاخرى الراسية من خلال المقاومة النوعية للتربة التي يستخدم فيها المحراث.

3- يختار الطالب نظرية الانهيار Failure Theory المناسبة لنوع التصميم.
4- يجري اختبارات التحمل على مادة الصنع لنقطتي الشبك السفليتين وذلك بعمل ما يلي:
· اختيار مادة الصنع المناسبة وتحديد خواصها الميكانيكية.
· حساب معامل الامان المناسب.
· تقدير الاجهادات المسموح بها من خلال اجهادات الشد او الضغط التي تتحملها مادة الصنع والقيمة المثلى لمعامل الامان.
· وضع افتراضات لابعاد القطاع العرضي لنقطتي الشبك السفليتين.
· حساب القوى والعزوم التي تؤثر على القطاع العرضي.
· تقدير الاجهادات الفعلية التي تؤثر على نقطتي الشبك السفليتين وتحديد نوعها سواءا كانت ضغط او شد او قص او اي نوع آخر من انواع الاجهادات.
· مقارنة الإجهادات الفعلية بالاجهادات المسموح بها في مادة الصنع لتقييم التصميم. 
· اجراء بعض التعديلات على التصميم في حالة عدم ملائمته وذلك من خلال: تغيير مادة الصنع – تعديل قيمة معامل امان – تغيير ابعاد القطاع العرضي.
· اعادة الإجراءات الحسابية حتى الوصول إلى التصميم الامثل.   
5- يحسب القوى العمودية وقوى القص وكذلك عزم الانحناء المؤثر على القصبات من خلال فرض معامل المقاومة المناسب وكذلك ابعاد القطاع العرضي ثم يقوم برسم تخطيطات تلك القوى والعزوم باستخدام القيم المقدرة وبمقياس رسم مناسب.
6- يرسم بمقياس رسم مناسب قطاعا في المحراث موضحا عليه الابعاد الفعلية لاجزاء المحراث المختلفة والتي تم التوصل إليها.
إجابة السؤال الثاني
يقوم الطالب بإجراء الخطوات التالية للوصول إلى النتائج النهائية:

1- يجري اختبارات التحمل على مادة الصنع للحدافة وذلك من خلال عمل ما يلي:
· اختيار مادة الصنع المناسبة وتحديد خواصها الميكانيكية.
· حساب معامل الامان المناسب.
· تقدير الاجهادات المسموح بها والتي تتحملها مادة الصنع. 
· وضع افتراضات لابعاد القطاع الحدافة وذلك باستخدام طريقة التجربة والخطأ.
· حساب القوى والعزوم التي تؤثر على القطاع العرضي للحدافة.
· تقدير الاجهادات الفعلية التي تؤثر على الحدافة.
· مقارنة الإجهادات الفعلية بالاجهادات المسموح بها في مادة الصنع لتقييم التصميم. 
· اجراء بعض التعديلات على التصميم في حالة عدم ملائمته وذلك من خلال: تغيير مادة الصنع – تعديل قيمة معامل امان – تغيير ابعاد القطاع العرضي للحدافة.
· اعادة الإجراءات الحسابية حتى الوصول إلى التصميم الامثل.   
2- يقدر سمك الحدافة باستخدام المعادلة المناسبة لحسابها وبناءا على مادة الصنع المختارة.
3- يقدر أقصى إجهاد شد على حافة الحدافة من خلال استخدام المعادلة المناسبة.
4- يقدر أقصى إجهاد محوري لكل برمق  من خلال استخدام المعادلة لمناسبة.
5- يرسم بمقياس رسم مناسب قطاعا في الحدافة موضحا عليه الابعاد الفعلية.
اجابة السؤال الثالث

يقوم الطالب بإجراء الخطوات التالية للوصول إلى النتائج النهائية:

1- يحسب ردود الافعال الخارجية على العمود في الاتجاهين الافقي والرأسي وذلك من خلال القوى والعزوم الموضحة بالرسم.
2- يختار الطالب نظرية الانهيار Failure Theory المناسبة لنوع التصميم. 
3- يجري اختبارات التحمل على مادة الصنع للعمود وذلك من خلال تقدير كلا من:
· اختيار مادة الصنع المناسبة وتحديد خواصها الميكانيكية.
· حساب معامل الامان المناسب.
· تقدير الاجهادات المسموح بها من خلال اجهادات الشد او اللي التي تتحملها مادة الصنع والقيمة المثلى لمعامل الامان.
· وضع افتراضات لابعاد القطاع العرضي للعمود.
· حساب القوى والعزوم التي تؤثر على القطاع العرضي للعمود.
· تقدير الاجهادات الفعلية التي تؤثر على العمود وتحديد نوعها سواءا كانت شد او لي او قص او اي نوع آخر من انواع الاجهادات.
· مقارنة الإجهادات الفعلية بالاجهادات المسموح بها في مادة الصنع للعمود لتقييم التصميم. 
· اجراء بعض التعديلات على التصميم في حالة عدم ملائمته وذلك من خلال: تغيير مادة الصنع – تعديل قيمة معامل امان – تغيير ابعاد القطاع العرضي.
· اعادة الإجراءات الحسابية حتى الوصول إلى التصميم الامثل.   
4- يكرر الخطوة (3) عندما تكون زاوية اللي المسموح بها بين الطارتين 15(. 
5- يقدر القطر الامثل للعمود في الحالتين. 
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الممتحن د/ محمد تهامي 
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